**湖畔新城B01#商业楼公共部位装修工程**

**项目招标文件**

**项目编号: 2019LYCT027N**

**招 标 人： 合肥庐阳城市更新投资集团有限公司**

**招标时间： 2019 年 11 月**

目 录

[第一章 招标公告 3](#_Toc28258)

[第二章 投标人须知 5](#_Toc12658)

[第三章 评标办法： 7](#_Toc12441)

[第四章 招标需求 9](#_Toc5518)

[第五章 投标文件格式 11](#_Toc19752)

# 

# 第一章 招标公告

**湖畔新城B01#商业楼公共部位装修工程项目招标公告**

应我公司要求，现就“湖畔新城B01#商业楼公共部位装修工程”项目公开招标，邀请具备资质的单位参加投标，现将有关事项公告如下：

**一、项目名称及内容**

1、项目名称：湖畔新城B01#商业楼公共部位装修工程

2、项目编号：2019LYCT027N

3、项目地点：合肥市庐阳区合淮路大杨镇十张村斜对面湖畔新城小区

4、项目单位：合肥庐阳城市更新投资集团有限公司

5、项目概况：湖畔新城B01#楼位于合肥市庐阳区合淮路大杨镇十张村斜对面，建筑面积约788m2，中标单位需完成服务用房的公共部位工程施工，详见工程清单。

6、项目概算：95000元

7、项目类别：服务类

8、资金来源：自筹

9、标段（包别）划分：不分标段

**二、投标人资格**

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质；

3、具有安全生产许可证

4、本项目不接受联合体投标。

**三、投标文件递交时间地点**

1、投标文件递交时间：2019年11月25日至2019年11月29日

2、投标文件递交地点：合肥市金寨路与长江路交口老46中立体停车场内白色办公楼

3、投标文件要求：提前、逾期递交的投标文件或不符合规定的投标文件恕不接受。

**四、开标时间及地点**

1、开标时间：2019年12月2日9时

2、开标地点：合肥庐阳城市更新投资集团有限公司三楼会议室

**六：联系方式**

项目单位：合肥庐阳城市更新投资集团有限公司

地址：合肥市金寨路与长江路交口老46中立体停车场内白色办公楼

联系人：杨工

电话：0551-69118991

# 第二章 投标人须知

## 投标人须知前附表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **条 款 名 称** | **编 列 内 容** |
| 1 | 招标人 | 合肥庐阳城市更新投资集团有限公司 |
| 2 | 项目名称 | 湖畔新城B01#商业楼公共部位装修工程项目 |
| 3 | 项目地点 | 合肥市庐阳区合淮路大杨镇十张村斜对面湖畔新城小区 |
| 4 | 资金来源 | 见招标公告 |
| 5 | 资金落实情况 | 已落实。 |
| 6 | 招标范围 | 全部 |
| 7 | 标段划分 | ☑不分标段 □分为 个标段 |
| 8 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质  具有安全生产许可证 |
| 9 | 是否接受联合体投标 | □接受  ☑不接受 |
| 10 | 投标有效期 | 120天 内有效 |
| 11 | 投标保证金 | 免收 |
| 12 | 投标文件份数 | 一正二副（副本可以是正本的扫描件或复印件） |
| 13 | 投标文件要求 | 1. 密封要求：投标人应将投标书的正本和所有副本分别封装在两个密封袋中，且在投标书封面上标明“正本”或“副本”的字样。密封袋应注明项目名称。密封袋封口处加盖投标人公章。   （2）投标文件要求：符合招标文件要求，并逐页加盖公章确认。 |
| 14 | 履约保证金（履约担保） | 免收 |
| 15 | 计价方式 | □工程量清单综合单价报价法 □全费用综合单价 ☑固定总价 |
| 16 | 本项目采用的评标办法 | □综合评分法 ☑有效最低价评审法 |
| 17 | 付款方式 | 工程完工后，支付至合同总价的95%，余款作为质保金，质保期结束后一次性无息支付。 |

# 第三章 评标办法

**一、 总 则**

1、为了做好湖畔新城B01#商业楼公共部位装修工程（项目编号：2019LYCT027N）的招标评标工作，保证项目评审工作的正常有序进行，维护采购人、投标供应商的合法权益，依据政府采购法律法规，本着公开、公平、公正的原则，制定本评标办法。

2、本次项目评标办法采用**有效最低价评审法**。

3、本项目将依法组建不少于**3**人组成的评标委员会，负责本项目的评标工作。

4、评标委员会按照“公平、公正、科学、择优”的原则，评价参加本次招标的投标供应商所提供的产品价格、性能、质量、服务及对招标文件的符合性及响应性。

**二、评标程序及评审细则**

5、评标工作于开标后进行。评标委员会应认真研究招标文件，至少应了解和熟悉以下内容：

（一）招标的目标；

（二）招标项目的范围和性质；

（三）招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款；

（四）招标文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中考虑的相关因素。

6、有效投标应符合以下原则：

（一）满足招标文件的实质性要求；

（二）无重大偏离、保留或采购人不能接受的附加条件；

（三）评标委员会依据招标文件认定的其他原则。

7、评标委员会遵循公开、公平、公正和科学诚信的原则，按照招标文件规定的评标办法对投标文件采用相同程序和标准独立进行评定。

评审中，评标委员会发现投标供应商的投标文件中对同类问题表述不一致、前后矛盾、有明显文字和计算错误的内容、有可能不符合招标文件规定等情况需要澄清时，评标委员会将以询标的方式告知并要求投标供应商以书面方式进行必要的澄清、说明或补正。对于询标后判定为不符合招标文件的投标文件，评标委员会要提出充足的否定理由，并予以书面记录。最终对投标供应商的评审结论分为通过和未通过。

**9．**如果有效投标报价出现两家或两家以上相同者，则采取抽签方式确定其前后次序。

**10．**评标委员会在评标过程中发现的问题，应当及时作出处理或者向招标人提出处理建议，并作书面记录。

**11．**在评审过程中，评标委员会发现投标人的报价或者某些分项报价可能低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的，评标委员会将以询标的方式告知并要求投标人以书面方式进行必要的说明或补正，经评标委员会认定其报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的，将否决其投标。对于询标后判定为不符合招标文件的报价，评委要提出充足的否定理由，并予以书面记录。最终对投标人的评审结论分为通过和未通过。

**12.**投标人投标报价与公布的预算价（或控制价)相比降幅过小，或投标人投标报价明显缺乏竞争性的，评标委员会可以否决所有投标。

**13.**评标后，评标委员会应写出评标报告并签字。评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，评标委员会全体成员及监督员均须在评标报告上签字。评标报告应如实记录本次评标的主要过程，全面反映评标过程中的各种不同的意见，以及其他澄清、说明、补正事项。

**14.**评标委员会和评标工作人员应严格遵守国家的法律、法规和规章制度；严格按照本次招标文件进行评标；公正廉洁、不徇私情，不得损害国家利益；保护招、投标人的合法权益。

**三、评标纪律**

15.评标委员会和评标工作人员应严格遵守国家的法律、法规和规章制度；严格按照本次招标文件进行评标；公正廉洁、不徇私情，不得损害国家利益；保护采购人、投标供应商的合法权益。

16.在评标过程中，评委及其他评标工作人员必须对评标情况严格保密，任何人不得将评标情况透露给与投标供应商有关的单位和个人。如有违反评标纪律的情况发生，将依据政府采购法律法规的规定，追究有关当事人的责任。

# 招标需求

1. **需求概况**

1、项目名称：湖畔新城B01#商业楼公共部位装修工程

2、项目地点：合肥市庐阳区合淮路大杨镇十张村斜对面湖畔新城小区

3、项目概况：湖畔新城物业服务用房位于合肥市庐阳区合淮路大杨镇十张村斜对面，建筑面积约788m2，中标单位需完成服务用房的二次装修工程施工，详见工程清单。

4、项目概算：95000元整

5、投标人资格要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质；

**二、**工程质量要求

质量符合现行《建筑装饰装修工程质量验收规范》规定。

1、该项目应严格按照招标清单进行施工，投标人自行踏勘现场，对现场情况及现状已经了解，投标报价已包含此部分内容，中标人不得以不了解现场情况增加任何费用。

2、该项目工期紧，部分施工项目如需进行夜间施工，投标人不得以夜间施工提出增加任何费用。

3、中标人应严格做好安全防护措施，防尘处理措施；项目未交工前做好成品保护措施，此部分费用包含在投标报价中，中标后不得以任何理由调整报价；施工期间如因施工单位违反安全生产规定，造成自身安全事故或因安全防护措施不到位造成他人等安全事故，该安全责任由中标自行承担。

4、施工期间用水用电，中标人按照管理人员从指定电源水源接口处接驳，并按管理人员要求缴纳水电费。

5、装修过程中拆除的垃圾和施工产生的垃圾，需当日清理出现场，费用包含在投标报价中，中标后不得提出增加任何费用。



项目区位图

1. **报价要求**

本项目以固定总价的形式进行报价，投标控制价为95000元，超过投标控制价均为无效投标。投标供应商的报价除含有为完成合同工作内容所需的人工、材料（含损耗）、机械、从原材料采购直至施工到位（含成品保护）全过程所有费用外，还包括完成本合同现场临时设施费、水电费、包装费、仓储及运输费、成品保护费、所有检测试验费、清洁费、管理费、利润、税金、技术措施费、材料二次运输费、施工范围内的垃圾运送到甲方指定点堆放费用、远程施工所须增加费、风险费、安全文明施工、维保等一切费用。

四、工程清单

**湖畔新城B01#公共部位装修工程清单**

| **序号** | **项目名称** | **工程部位或地点** | **详细做法** | **计量 单位** | **工程量** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 1 | 块料楼梯面层 | 东西两侧一至三楼楼梯 | 1、面层材料品种、规格、颜色：块料面层：0.17\*1.5 | m2 | 76 |  |
| 2 | 块料踢脚线 | 东西两侧一至三楼楼梯 | 1、面层材料品种、规格、颜色：三角及踢脚线 | m | 140 |  |
| 3 | 块料楼地面 | 东西两侧一至三楼楼梯 | 1、面层材料品种、规格、颜色：休息平台一层至三层地面：800\*800 | m2 | 120 |  |
| 4 | 乳胶漆及刮腻子 | 东西两侧一至三楼楼梯 | 1、刮腻子遍数：乳胶漆及刮腻子，包含铲除原乳胶漆 | m2 | 677 |  |
| 5 | 装饰灯 | 楼梯位置感应灯 | 1、名称：感应灯 | 套 | 12 |  |
| 6 | 窗帘 | 所有窗户位置 | 1、窗帘材质：办公室窗帘 | m2 | 248 | 样式需经甲方确认 |
| 7 | 玻璃门 | 生活区入口位置 | 1、门代号及洞口尺寸：玻璃门：1.5\*2.4 | 樘 | 1 | 样式需经甲方确认 |
| 8 | 铁门 | 室外 | 1、门代号及洞口尺寸：铁门：1.5\*2.4 | 樘 | 1 | 样式需经甲方确认 |
| 9 | 厨房改造 | 厨房位置 | 1、安装方式：原墙砖铲除，底层做防水 2、面层材料品种、规格、品牌、颜色：墙面砖：300\*600 | m2 | 58 |  |
| 10 | 配管 | 厨房室外位置 | 1、名称：PVC150mm 2、配置要求：包含：90°弯头，三通等配件 | m | 22 |  |
| 11 | 配管 | 厨房位置 | 1、名称：PVC50mm 2、配置要求：包含：90°弯头，三通等配件 | m | 19 |  |
| 12 | 配管 | 厨房位置 | 1、名称：PPR水管：20mm 2、配置要求：包含弯头、三通等配件 | m | 32.7 |  |
| 13 | 低压螺纹阀门 | 厨房位置 | 1、名称：水管阀：20mm | 个 | 1 |  |
| 14 | 水表 | 厨房位置 | 1、型号、规格：螺纹水表：20mm | 组（个） | 1 |  |
| 15 | 配管 | 厨房位置 | 1、名称：PVC20mm | m | 40 |  |
| 16 | 配线 | 厨房位置 | 1、名称：BV4mm | m | 200 |  |
| 17 | 配线 | 厨房位置 | 1、名称：BV10mm | m | 48 |  |
| 18 | 挖沟槽土方 | 厨房室外位置 | 1、挖土深度：0.3\*0.3 | m3 | 1.35 |  |
| 19 | 电表 | 储藏室位置 | 1、安装方式：宿舍装电表 | 个 | 4 |  |
| 20 | 电表箱 | 储藏室位置 | 1、名称：宿舍电表箱 | 台 | 1 |  |
| 21 | 门头箱 | 室外楼梯入口位置 | 1、基层类型：木工板基层 2、材料种类、规格：铝塑板：6m\*1.2m\*0.35m 3、安装、固定方式：LED发光字38个 4、框边封闭材料种类、规格：方钢0.32厚 | m2 | 7.2 |  |
| 22 | 投影仪 | 会议室 | 1、名称：投影仪、包含VGA线路及幕布 | 台 | 1 |  |
| 23 | 配线 | 办公室区域 | 1、名称：五类网线 | m | 330 |  |
| 24 | 配管 | 办公室区域 | 1、名称：pvc穿线保护管 | m | 380 |  |
| 25 | 配线 | 办公室区域 | 1、名称：BV2.5mm | m | 27 |  |
| 26 | 路由器 | 办公室区域 | 1、名称：无线路由器 | 台 | 7 |  |
| 27 | 监控摄像机 | 楼梯及室外平台 | 1、类型：高清网络摄像头 | 台 | 7 |  |
| 28 | 监控主机 | 储藏室位置 | 1、规格、线制：监控主机 | 台 | 1 |  |
| 29 | 监控显示器 | 储藏室位置 | 1、类型：监控显示器 | 台 | 1 |  |
| 30 | 配线 | 楼梯及室外平台 | 1、名称：五类网线 | m | 400 |  |
| 31 | 配线 | 楼梯及室外平台 | 1、名称：网络电源线 | m | 400 |  |
| 32 | 配管 | 办公室及生活区 | 1、名称：镀锌管25mm | m | 75 |  |
| 33 | 喷淋配件 | 办公室及生活区 | 1、构件的规格尺寸：25弯头 | 块(个) | 140 |  |
| 34 | 喷淋配件 | 办公室及生活区 | 1、构件的规格尺寸：25\*16大小头 | 块(个) | 75 |  |
| 35 | 水喷淋（雾）喷头 | 办公室及生活区 | 1、材质、型号、规格：下喷头 | 个 | 75 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

**第五章 投标文件格式**

**（项目名称）**

投 标 文 件

**投标人： 　　　　 　 　（盖单位公章）**

**法定代表人或其委托代理人： 　　 　（签字或盖章）**

**年 月 日**

目录

[一、 营业执照](#_Toc7906_WPSOffice_Level1) [16](#_Toc7906_WPSOffice_Level1)

[二、授权委托书](#_Toc16230_WPSOffice_Level1) [17](#_Toc16230_WPSOffice_Level1)

[三、投标人基本情况表](#_Toc25019_WPSOffice_Level1) [18](#_Toc25019_WPSOffice_Level1)

[四、投标报价表](#_Toc6848_WPSOffice_Level1) [19](#_Toc6848_WPSOffice_Level1)

[五、其他资料](#_Toc14102_WPSOffice_Level1) [20](#_Toc14102_WPSOffice_Level1)

1. **营业执照**

附经年检有效的营业执照（三证合一，含有统一信用代码）

**二、授权委托书**

本人 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现委托 （姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改 （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限： 本项目投标有效期内。

代理人无转委托权。

代 理 人： 性别 ： 年龄：\_\_\_\_\_\_\_

身份证号码： 职务：

投 标 人： （盖章）

法定代表人： （签字或盖章）

年 月 日

**本页后附法定代表人、授权委托人身份证复印件**

注：1、法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

**三、投标人基本情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人名称 |  | | | | | | | | |
| 注册地址 |  | | | | | 邮政编码 | |  | |
| 联系方式 | 联系人 |  | | | | 电 话 | |  | |
| 传 真 |  | | | | 网 址 | |  | |
| 组织结构 |  | | | | | | | | |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 | |  | | 电话 | |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 | |  | | 电话 | |  |
| 成立时间 |  | | 员工总人数： | | | | | | |
| 企业资质等级 |  | | 其中 | 项目经理（或注册建造师） | | |  | | |
| 营业执照号 |  | | 高级职称人员 | | |  | | |
| 注册资金 |  | | 中级职称人员 | | |  | | |
| 开户银行 |  | | 初级职称人员 | | |  | | |
| 账号 |  | | 技 工 | | |  | | |
| 经营范围 |  | | | | | | | | |
| 备注 |  | | | | | | | | |

**四、投标报价表**

|  |  |
| --- | --- |
| **项 目 名 称** |  |
| **投标人全称** |  |
| **投标范围** | 全部 |
| **最终投标报价** | 大写：  小写： |
| **备注** |  |

**投标人签章：**

**备注：1、表中最终投标报价即为优惠后报价，并作为评审及定标依据。**

1. **表中报价为含税价。**
2. **投标报价大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准（有明显错误除外）。**

**湖畔新城B01#公共部位装修工程清单**

| **序号** | **项目名称** | **工程部位或地点** | **详细做法** | **计量 单位** | **工程量** | **单价** | | | | | | **合价** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **小计** | **人工** | **材料** | **机械** | **管理费** | **税金** |
| 1 | 块料楼梯面层 | 东西两侧一至三楼楼梯 | 1、面层材料品种、规格、颜色：块料面层：0.17\*1.5 | m2 | 76 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 块料踢脚线 | 东西两侧一至三楼楼梯 | 1、面层材料品种、规格、颜色：三角及踢脚线 | m | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 块料楼地面 | 东西两侧一至三楼楼梯 | 1、面层材料品种、规格、颜色：休息平台一层至三层地面：800\*800 | m2 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 乳胶漆及刮腻子 | 东西两侧一至三楼楼梯 | 1、刮腻子遍数：乳胶漆及刮腻子，包含铲除原乳胶漆 | m2 | 677 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 装饰灯 | 楼梯位置感应灯 | 1、名称：感应灯 | 套 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 窗帘 | 所有窗户位置 | 1、窗帘材质：办公室窗帘 | m2 | 248 |  |  |  |  |  |  |  | 样式需经甲方确认 |
| 7 | 玻璃门 | 生活区入口位置 | 1、门代号及洞口尺寸：玻璃门：1.5\*2.4 | 樘 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 样式需经甲方确认 |
| 8 | 铁门 | 室外 | 1、门代号及洞口尺寸：铁门：1.5\*2.4 | 樘 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 样式需经甲方确认 |
| 9 | 厨房改造 | 厨房位置 | 1、安装方式：原墙砖铲除，底层做防水 2、面层材料品种、规格、品牌、颜色：墙面砖：300\*600 | m2 | 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 配管 | 厨房室外位置 | 1、名称：PVC150mm 2、配置要求：包含：90°弯头，三通等配件 | m | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 配管 | 厨房位置 | 1、名称：PVC50mm 2、配置要求：包含：90°弯头，三通等配件 | m | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 配管 | 厨房位置 | 1、名称：PPR水管：20mm 2、配置要求：包含弯头、三通等配件 | m | 32.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 低压螺纹阀门 | 厨房位置 | 1、名称：水管阀：20mm | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 水表 | 厨房位置 | 1、型号、规格：螺纹水表：20mm | 组（个） | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 配管 | 厨房位置 | 1、名称：PVC20mm | m | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 配线 | 厨房位置 | 1、名称：BV4mm | m | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 配线 | 厨房位置 | 1、名称：BV10mm | m | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 挖沟槽土方 | 厨房室外位置 | 1、挖土深度：0.3\*0.3 | m3 | 1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 电表 | 储藏室位置 | 1、安装方式：宿舍装电表 | 个 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 电表箱 | 储藏室位置 | 1、名称：宿舍电表箱 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 门头箱 | 室外楼梯入口位置 | 1、基层类型：木工板基层 2、材料种类、规格：铝塑板：6m\*1.2m\*0.35m 3、安装、固定方式：LED发光字38个 4、框边封闭材料种类、规格：方钢0.32厚 | m2 | 7.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 投影仪 | 会议室 | 1、名称：投影仪、包含VGA线路及幕布 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 配线 | 办公室区域 | 1、名称：五类网线 | m | 330 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 配管 | 办公室区域 | 1、名称：pvc穿线保护管 | m | 380 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 配线 | 办公室区域 | 1、名称：BV2.5mm | m | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 路由器 | 办公室区域 | 1、名称：无线路由器 | 台 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 监控摄像机 | 楼梯及室外平台 | 1、类型：高清网络摄像头 | 台 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 监控主机 | 储藏室位置 | 1、规格、线制：监控主机 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 监控显示器 | 储藏室位置 | 1、类型：监控显示器 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 配线 | 楼梯及室外平台 | 1、名称：五类网线 | m | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 配线 | 楼梯及室外平台 | 1、名称：网络电源线 | m | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 配管 | 办公室及生活区 | 1、名称：镀锌管25mm | m | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 喷淋配件 | 办公室及生活区 | 1、构件的规格尺寸：25弯头 | 块(个) | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 喷淋配件 | 办公室及生活区 | 1、构件的规格尺寸：25\*16大小头 | 块(个) | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 水喷淋（雾）喷头 | 办公室及生活区 | 1、材质、型号、规格：下喷头 | 个 | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**五、其他资料**

注：自行提供其他相关资料（如有）

注：由投标人自行提供相关证明。如证明或声明与实际不符，将被取消投标或中标资格